**ООО «КОМПАНИЯ ДОМИНИК»**

Адрес: 127576, город Москва, улица Новгородская, дом 1,корпус Г, этаж 2, офис 240

**Тел/факс: (495) 231-36-71,**

**Тел: (495) 772-36-36, (499) 209-42-38**

Интернет: [**http://www.techsteklo.ru**](http://www.techsteklo.ru/)

**info@techsteklo.ru**



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Фильтры механические сетчатые ФМУ и фильтры**

**механические магнитные ФМУ(М) ЛАЗ.**

Исполнение для Ду 25,32,40 – муфтовые, Ду 50 -300 – фланцевые.

**Ру** 16.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ду** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Масса, кг** |
| 25 | 160 | 115 | 90 | 2,5 |
| 32 | 180 | 140 | 90 | 3 |
| 40 | 160 | 150 | 150 | 4,5 |
| 50 | 225 | 160 | 265 | 13 |
| 65 | 285 | 180 | 295 | 18,5 |
| 80 | 305 | 195 | 300 | 24 |
| 100 | 345 | 215 | 350 | 30 |
| 125 | 395 | 245 | 380 | 43 |
| 150 | 470 | 280 | 470 | 67 |
| 200 | 595 | 335 | 600 | 110 |
| 250 | 800 | 405 | 520 | 170 |
| 300 | 850 | 460 | 530 | 220 |

**Материал корпуса:** чугун  
**Стакан сетчатый:** сталь 08Х18Н10Т  
**Материал стержня:** латунь  
**Материал уплотнения:** паронит  
**Рабочая температура tmax, 0C:** 150  
**Рабочая среда:** горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости